Произведено в России



**Системы**

**светодиодного**

**освещения**

Серия "Retail Lite"

АРТ.: ViLED СС 08-У-С-24-1194.69.29-4-0-65

**Retail Lite микропризма, 24 Вт, светодиодный светильник**

Код товара: 6673

**Основные характеристики светильника**

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение лм / Вт | 126 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 1194х69х29 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 0,45 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 5 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Тип крепления | Универсальный (накладной / подвесной / выносной) |

**Электротехнические характеристики:**


|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 170-264 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 24 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 |
| Температура эксплуатации, °C | +35 / +1 |

**Светотехнические характеристики:**


|  |  |
| --- | --- |
| Световой поток светильника (номинальный), лм | 2910 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Ресурс светодиодов, час | 100000 |
| Количество светодиодов, шт | 192 |

Облегченный светильник Retail Lite представляет собой пластиковый корпус с алюминиевыми крепежными элементами, которые позволяют использовать различные типы креплений: подвесное, накладное и крепление на выносных элементах для подсветки поверхности. Светильники возможно соединить в линию или под углом для создания непрерывных световых линий с проходным подключением.
Применяется в офисах магазинах и других общественных помещениях.
Мелкий геометрический рисунок дает более равномерное рассеивание, делая свет мягким и комфортным для глаз.


**Схема крепления / подключения / габаритные размеры**

****





**Кривые силы света / конус освещенности**

****

