Произведено в России

**Системы**

**светодиодного**

**освещения**

Серия "Сеть"

АРТ.: СС 04-У-А-48-1500.130.15-4-0-65

**Сеть призма, 48 Вт, светодиодный светильник**

Код товара: 5792

**Основные характеристики светильника**

|  |  |
| --- | --- |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 1500х130х15 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 0,65 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 5 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 1520х145х110 |
| Масса БРУТТО, кг | 3,6 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Тип крепления | Накладной / подвесной |

**Электротехнические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 170-264 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 |
| Температура эксплуатации, °C |  +35 / +1 |

**Светотехнические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Световой поток светильника (номинальный), лм | 6090 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Ресурс светодиодов, час | 100 000 |
| Количество светодиодов, шт | 288 |

Светильники предназначены для освещения сетевых магазинов и торговых площадей. Могут применяться в логистических комплексах, промышленных помещениях, подземных паркингах и пешеходных переходах. Выполнены, в так называемом, «проходном» исполнении, то есть предусмотрена возможность подключения в одну линию. Универсальное крепление позволяет осуществлять как накладной, так и подвесной монтаж.

**Схема крепления / подключения / габаритные размеры**

****



**Кривые силы света / конус освещенности**

****

